|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТАЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | герб2серый | АЛЕКСЕЕВСКМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_\_\_\_10.10.2017\_\_\_\_\_\_ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР№ \_\_390\_\_ |

**Об утверждении перечня средств**

**пожаротушения в местах общественного**

**пользования населенных пунктов**

**Алексеевского муниципального района**

**Республики Татарстан**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан

**постановляю:**

1. Утвердить:
* Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение №1);
* Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2);
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности:

- обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использования первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

- определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

* обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
* при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а так же при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещать об этом подразделение пожарной охраны;
* обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а так же доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года, направление движение к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначиться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
* при наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (рек, озер, бассейны, градирни и др.) устроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;
* в целях пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»;
* водонапорные башни должны быть приспособлены длязаборы воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматривать автономное резервное источники электроснабжения;
* определить лицо, ответственное за поддержание в исправном состояние, ремонт, своевременную очистку от снега (в зимнее время), наличие беспрепятственного подъезда к наружным источникам противопожарного водоснабжения.
1. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
* иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно утвержденному положению;
* содержать первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
* собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию А.Н.Абакумова.

**Руководитель**

**Исполнительного комитета Д.А.Гилязов**

Приложение № 1

к постановлению

Исполнительного комитета

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

от \_\_10.10.2017\_\_\_№\_390\_\_\_\_

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование зданий и помещений | Занимаемаяплощадь | Средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, шт. |
| Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | Бочка с водой и ведро | Багор,топор,лопата |
| 1 | Дачи и жилые здания и для сезонного проживания | здание | 6 |  | 6 | 1 |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | здание | 1 |  | 5 | 1 |
| 3 | Индивидуальныегаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирныедома | квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1 .(\*)- устанавливается в период проживания (летнее время).

1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2

к постановлению

Исполнительного комитета

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

от \_\_10.10.2017\_\_\_\_\_№\_\_390\_

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов Алексеевского муниципального района**

**Республики Татарстан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендованные): |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг | 2 |
|  | ОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1x1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |